{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价表","表-12 其他项目清单与计价汇总表","表-13 规费、税金项目清单与计价表","单位工程人材机汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":205,"n_cols":11,"rows_kept":205,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,0,6,8],[7,0,7,10],[8,0,8,3],[8,4,8,7],[8,8,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[10,8,10,10],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,11,10],[12,7,13,8],[12,9,13,9],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,0,15,8],[16,0,16,10],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[20,0,22,0],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,4],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[20,7,20,10],[21,7,22,8],[21,9,22,9],[23,3,23,4],[23,7,23,8],[24,3,24,4],[24,7,24,8],[25,3,25,4],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,0,27,8],[28,0,28,10],[29,0,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[30,0,30,10],[31,0,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,2],[32,3,34,4],[32,5,34,5],[32,6,34,6],[32,7,32,10],[33,7,34,8],[33,9,34,9],[35,3,35,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,7,39,8],[40,0,40,8],[41,0,41,10],[42,0,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,0,43,10],[44,0,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,2,47,2],[45,3,47,4],[45,5,47,5],[45,6,47,6],[45,7,45,10],[46,7,47,8],[46,9,47,9],[48,3,48,4],[48,7,48,8],[49,0,49,8],[50,0,50,10],[51,0,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,0,52,10],[53,0,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[54,3,56,4],[54,5,56,5],[54,6,56,6],[54,7,54,10],[55,7,56,8],[55,9,56,9],[57,3,57,4],[57,7,57,8],[58,0,58,8],[59,0,59,10],[60,0,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[61,0,61,10],[62,0,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[63,0,65,0],[63,1,65,1],[63,2,65,2],[63,3,65,4],[63,5,65,5],[63,6,65,6],[63,7,63,10],[64,7,65,8],[64,9,65,9],[66,3,66,4],[66,7,66,8],[67,3,67,4],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[68,7,68,8],[69,0,69,8],[70,0,70,10],[71,0,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[72,0,72,10],[73,0,73,3],[73,4,73,7],[73,8,73,10],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[74,2,76,2],[74,3,76,4],[74,5,76,5],[74,6,76,6],[74,7,74,10],[75,7,76,8],[75,9,76,9],[77,3,77,4],[77,7,77,8],[78,3,78,4],[78,7,78,8],[79,3,79,4],[79,7,79,8],[80,0,80,8],[81,0,81,10],[82,0,82,3],[82,4,82,7],[82,8,82,10],[83,0,83,10],[84,0,84,3],[84,4,84,7],[84,8,84,10],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[85,2,87,2],[85,3,87,4],[85,5,87,5],[85,6,87,6],[85,7,85,10],[86,7,87,8],[86,9,87,9],[88,3,88,4],[88,7,88,8],[89,0,89,8],[90,0,90,10],[91,0,91,3],[91,4,91,7],[91,8,91,10],[92,0,92,10],[93,0,93,3],[93,4,93,7],[93,8,93,10],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[94,3,96,4],[94,5,96,5],[94,6,96,6],[94,7,94,10],[95,7,96,8],[95,9,96,9],[97,3,97,4],[97,7,97,8],[98,0,98,8],[99,0,99,10],[100,0,100,3],[100,4,100,7],[100,8,100,10],[101,0,101,10],[102,0,102,3],[102,4,102,7],[102,8,102,10],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,3,105,4],[103,5,105,5],[103,6,105,6],[103,7,103,10],[104,7,105,8],[104,9,105,9],[106,3,106,4],[106,7,106,8],[107,3,107,4],[107,7,107,8],[108,3,108,4],[108,7,108,8],[109,3,109,4],[109,7,109,8],[110,3,110,4],[110,7,110,8],[111,3,111,4],[111,7,111,8],[112,3,112,4],[112,7,112,8],[113,0,113,8],[114,0,114,10],[115,0,115,3],[115,4,115,7],[115,8,115,10],[116,0,116,10],[117,0,117,3],[117,4,117,7],[117,8,117,10],[118,0,120,0],[118,1,120,1],[118,2,120,2],[118,3,120,4],[118,5,120,5],[118,6,120,6],[118,7,118,10],[119,7,120,8],[119,9,120,9],[121,3,121,4],[121,7,121,8],[122,3,122,4],[122,7,122,8],[123,0,123,8],[124,0,124,10],[125,0,125,3],[125,4,125,7],[125,8,125,10],[126,0,126,10],[127,0,127,3],[127,4,127,7],[127,8,127,10],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[128,2,130,2],[128,3,130,4],[128,5,130,5],[128,6,130,6],[128,7,128,10],[129,7,130,8],[129,9,130,9],[131,3,131,4],[131,7,131,8],[132,3,132,4],[132,7,132,8],[133,3,133,4],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,7,138,8],[139,0,139,8],[140,0,140,10],[141,0,141,3],[141,4,141,7],[141,8,141,10],[142,0,142,10],[143,0,143,3],[143,4,143,7],[143,8,143,10],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[144,2,146,2],[144,3,146,4],[144,5,146,5],[144,6,146,6],[144,7,144,10],[145,7,146,8],[145,9,146,9],[147,3,147,4],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,7,148,8],[149,3,149,4],[149,7,149,8],[150,3,150,4],[150,7,150,8],[151,0,151,8],[152,0,152,10],[153,0,153,3],[153,4,153,7],[153,8,153,10],[154,0,154,10],[155,0,155,3],[155,4,155,7],[155,8,155,10],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[156,2,158,2],[156,3,158,4],[156,5,158,5],[156,6,158,6],[156,7,156,10],[157,7,158,8],[157,9,158,9],[159,3,159,4],[159,7,159,8],[160,3,160,4],[160,7,160,8],[161,3,161,4],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,7,163,8],[164,0,164,8],[165,0,165,10],[166,0,166,3],[166,4,166,7],[166,8,166,10],[167,0,167,10],[168,0,168,3],[168,4,168,7],[168,8,168,10],[169,0,171,0],[169,1,171,1],[169,2,171,2],[169,3,171,4],[169,5,171,5],[169,6,171,6],[169,7,169,10],[170,7,171,8],[170,9,171,9],[172,3,172,4],[172,7,172,8],[173,3,173,4],[173,7,173,8],[174,3,174,4],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,7,175,8],[176,3,176,4],[176,7,176,8],[177,3,177,4],[177,7,177,8],[178,3,178,4],[178,7,178,8],[179,3,179,4],[179,7,179,8],[180,3,180,4],[180,7,180,8],[181,3,181,4],[181,7,181,8],[182,3,182,4],[182,7,182,8],[183,3,183,4],[183,7,183,8],[184,3,184,4],[184,7,184,8],[185,3,185,4],[185,7,185,8],[186,3,186,4],[186,7,186,8],[187,3,187,4],[187,7,187,8],[188,3,188,4],[188,7,188,8],[189,3,189,4],[189,7,189,8],[190,3,190,4],[190,7,190,8],[191,3,191,4],[191,7,191,8],[192,3,192,4],[192,7,192,8],[193,3,193,4],[193,7,193,8],[194,3,194,4],[194,7,194,8],[195,3,195,4],[195,7,195,8],[196,3,196,4],[196,7,196,8],[197,3,197,4],[197,7,197,8],[198,3,198,4],[198,7,198,8],[199,3,199,4],[199,7,199,8],[200,3,200,4],[200,7,200,8],[201,0,201,8],[202,0,202,8],[203,0,203,10],[204,0,204,3],[204,4,204,7],[204,8,204,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"管理业务端"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[1,"030504004001","系统软件","1.名称:监狱出入口管控平台\n2.功能参数:监狱出入口管控平台,系统基于B/S架构,系统支持主流操作系统（Windows、Linux）、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境,具有很强的环境适应能力、灵活性和可重用性;系统采用Socket作为基础通信,Redis为缓存服务,并整合了日志等服务组件,极大地提升了系统的数据处理、通信、执行能力。能承载集中管理、协调、相互集成、联动等功能模块;集成人事、门禁、访客、车辆通道、安防报警等系统;与设备通信采用加密算法,确保通信链路的安全性;人事资料及访客信息采用二代身份证录入,访客验证采用人证比对验证后自动绑定特定门进出;人员授权管理,可分组、分时段、按设备授权等;支持人脸、指纹、静脉等多种生物识别技术;系统实现对每个发生的事件都有详细的记录功能;记录的信息 包括:每次门锁开闭的时间、开门卡号、报警原因、位置等；l具备 WEB 浏览功能,通过 TCP/IP 协议,可实现数据的实时上传及 实时监控;系统可实时监控持卡人的身份档案,自动显示持卡人的照片等 资料;系统可实现图标列表;实时监控,每屏监控数量无限制,也可根据需要选择部分门禁图标列表进行监控;每个门的相关状态可通过图 标颜色的变化及报警声音的不同来判断;常规信息:刷卡开门、密码开门、按钮开门等信息;非法信息:非法卡、非法",null,"套",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 3 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[{"$nulls":3},"用户、胁迫开门等非法报警信息;报警信息:门磁 异常、授权用户开门不成功等报警信息;连接信息:监控当前各 门禁设备的通讯状态;遥控信息:软件开门及撤销报警等的操作 情况;系统可实现电子地图实时监控,无限层设计,根据需要设置子母层;系统可显示报警监视的建筑物平面图和示意图;系统具有各种数据导入接口,操作方便;系统可实时控制报警系统监视图;系统通过软件能实现门禁与火灾自动报警系统的联动功能;系统通过软件能实现门禁与摄像监控系统的联动功能;提供远程检测程序及远程下载工具程序,维护人员无须到设备 现场即可获知设备使用状况及进行程序更新;门禁信息查询可根据所选设备及用户,查询对应门禁信息,包 括设备、用户、开门时间、开门方式、开门结果等信息;对于查询结果的显示及报表输出,操作员可根据条件要求自行配置;▲提供软件著作权证书并加盖原厂公章▲信息安全管理体系认证证\n配套硬件:CPU:Xeon E7-4820 V4同级别或以上;4颗CPU,内存128G,硬盘5.4T,RAID5,4千兆网卡"]
[2,"030501012001","交换机","1.名称:网络交换机\n2.功能参数:24口全千兆二层网管企业级网络交换机（24口千兆电口+4口千兆光口+4个千兆双工光模块<LC接口>）",null,"台",1]
[3,"030502009001","跳线","1.名称:光纤跳线\n2.功能参数:25米LC双工光纤跳线",null,"条",3]
[null,null,"管理业务端合计"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 4 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"门卫室访客登记机"]
[4,"030507005003","出入口目标识别设备","1.名称:双屏桌面式人证核验终端\n2.功能参数:双屏桌面式人证核验终端,10.1英寸IPS全视角LCD触摸主显示屏,7英寸IPS全视角LCD触摸辅显示屏,识别准确率99.99% (1%误识率下识别通过,99.77%；0.1%误识率下识别通过率99.27%) 识别速度小于0.37秒,500万像素高清,活体检测,内置身份证读卡器,1:1人证比对,DC12V供电",null,"台",2]
[5,"030602002001","调节仪表","1.名称:电源适配器\n2.功能参数:DC12V电源变换器,AC220V/50Hz输入,DC12V/3A输出,输出功率36W",null,"台",2]
[null,null,"门卫室访客登记机合计"]
[null,null,"人员通道闸机"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 5 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[6,"040205022001","道闸机","1.名称:大门进去人行通道自助核验闸机\n2.功能参数:大门人行进入单通道单向闸机,机箱材料国产标准304号不锈钢,钢材厚度足1.7mm,工作电压AC220±10%V  50±10%HZ ,功耗静态60W,动态200W,驱动电机伺服电机,定位精确,电流防夹,机芯防撞无损机芯,防撞多重加锁,外形尺寸L1600*W160*H1060mm,尺寸可定制,摆动方向单向或双向,工作环境室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度:≤90%,不凝露，闸门开、关时间0.5-1秒可调\n通行速度 30人/分钟(常开),25-30人/分钟(常闭),上电后进入通行状态所需时间3秒,出现故障后的自动复位时间10秒,正常使用寿命连续转动500万次以上,闸机开门角度 ±90±5°,噪声＜50DB,输入接口继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号,驱动电流＞10mA",null,"套",2]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 6 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[7,"030507005001","出入口目标识别设备","1.名称:大门进去人行通道闸机人脸识别仪\n2.功能参数:采用8 英寸 IPS 全视角 LCD触控显示屏， 识别准确率 99.99%1 (1%误识率下识别通过 率 99.77% ； 0.1% 误 识 率 下 识 别 通 过 率 99.27%) ，支持 WiFi 功能 ，支持抗逆光； 在脱机情况下应能存储至少10000张人脸照片（需提供公安部检测报告证明）；识别速度小于等于 1 秒（需提供公安部检测报告证明）；应支持活体检测功能，对视频、电子照片、打印照片中人脸应不能进行人脸识别需提供公安部检测报告证明）；支持低照度识别能够在0.11UX光线环境下实现人脸识别需提供公安部检测报告证明）；支持通过人脸测光，快速调节图像亮度（需提供公安部检测报告证明）；串行通讯接口 1 路 RS-232 ，继电器输出 1 路，韦根输出 1 路26/34， 网络接口 1 路以太网口（RJ45，100M）， Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11b/g/n ，复位接口 Reset 按键 ，音频输出 1 路 3.5mm 标准接口， USB 接口 1 路， Type-A 刷卡接口 ；人脸检测同时检测跟踪 5 个人， 识别模式： 人脸、卡、人脸&卡、口罩检测（人脸+测温、卡+测温） ；识别准确率 99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%） 人脸容量 50000张人脸照片；支持陌生人检测，陌生人等级可配置；支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保",null,"台",2]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 7 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[{"$nulls":3},"存；•支持公网、局域网使用部署方式；支持 HTTP 方式接口对接；支持屏幕显示内容配置；支持识别距离配置。提供公安部检测报告并加盖原厂公章 提供人脸识别算法人机交互设备软件著作权证书并加盖原厂公章"]
[8,"030501007001","接口卡","1.名称:大门进去人行通道二代身份证模块\n2.功能参数:USB接口二代身份证模块 读取二代居民身份证信息用于人证核验 人证比对",null,"台",2]
[9,"040205022002","道闸机","1.名称:大门出去人行通道自助核验闸机\n2.功能参数:大门人行出去单通道单向闸机，机箱材料国产标准304号不锈钢，钢材厚度足1.7mm，工作电压AC220±10%V  50±10%HZ ，功耗静态60W，动态200W，驱动电机伺服电机，定位精确，电流防夹，机芯防撞无损机芯，防撞多重加锁，外形尺寸L1600*W160*H1060mm，尺寸可定制，摆动方向单向或双向，工作环境室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露，闸门开、关时间0.5-1秒可调\n通行速度 30人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭)，上电后进入通行状态所需时间3秒，出现故障后的自动复位时间10秒，正常使用寿命连续转动500万次以上，闸机开门角度 ±90±5°，噪声＜50DB，输入接口继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA",null,"套",2]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 8 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[10,"030501007002","接口卡","1.名称:大门出去人行通道二代身份证模块\n2.功能参数:USB接口二代身份证模块 读取二代居民身份证信息用于人证核验 人证比对",null,"台",2]
[11,"040205022003","道闸机","1.名称:后门人行通道自助核验闸机\n2.功能参数:后门人行通道单通道双向闸机，机箱材料国产标准304号不锈钢，钢材厚度足1.7mm，工作电压AC220±10%V  50±10%HZ ，功耗静态60W，动态200W，驱动电机伺服电机，定位精确，电流防夹，机芯防撞无损机芯，防撞多重加锁，外形尺寸L1600*W160*H1060mm，尺寸可定制，摆动方向单向或双向，工作环境室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露，闸门开、关时间0.5-1秒可调\n通行速度 30人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭)，上电后进入通行状态所需时间3秒，出现故障后的自动复位时间10秒，正常使用寿命连续转动500万次以上，闸机开门角度 ±90±5°，噪声＜50DB，输入接口继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA",null,"套",1]
[12,"030501007003","接口卡","1.名称:后门人行通道二代身份证模块\n2.功能参数:USB接口二代身份证模块 读取二代居民身份证信息用于人证核验 人证比对",null,"台",2]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 9 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[13,"040205022004","道闸机","1.名称:会见通道门人行通道自助核验闸机\n2.功能参数:会见通道门人行通道单通道双向闸机，机箱材料国产标准304号不锈钢，钢材厚度足1.7mm，工作电压AC220±10%V  50±10%HZ ，功耗静态60W，动态200W，驱动电机伺服电机，定位精确，电流防夹，机芯防撞无损机芯，防撞多重加锁，外形尺寸L1600*W160*H1060mm，尺寸可定制，摆动方向单向或双向，工作环境室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露，闸门开、关时间0.5-1秒可调\n通行速度 30人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭)，上电后进入通行状态所需时间3秒，出现故障后的自动复位时间10秒，正常使用寿命连续转动500万次以上，闸机开门角度 ±90±5°，噪声＜50DB，输入接口继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA",null,"套",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 10 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[14,"030507005002","出入口目标识别设备","1.名称:会见通道门人行通道闸机人脸识别仪\n2.功能参数:采用8 英寸 IPS 全视角 LCD触控显示屏， 识别准确率 99.99%1 (1%误识率下识别通过 率 99.77% ； 0.1% 误 识 率 下 识 别 通 过 率 99.27%) ，支持 WiFi 功能 ，支持抗逆光； 在脱机情况下应能存储至少10000张人脸照片（需提供公安部检测报告证明）；识别速度小于等于 1 秒（需提供公安部检测报告证明）；应支持活体检测功能，对视频、电子照片、打印照片中人脸应不能进行人脸识别需提供公安部检测报告证明）；支持低照度识别能够在0.11UX光线环境下实现人脸识别需提供公安部检测报告证明）；支持通过人脸测光，快速调节图像亮度（需提供公安部检测报告证明）；串行通讯接口 1 路 RS-232 ，继电器输出 1 路，韦根输出 1 路26/34， 网络接口 1 路以太网口（RJ45，100M）， Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11b/g/n ，复位接口 Reset 按键 ，音频输出 1 路 3.5mm 标准接口， USB 接口 1 路， Type-A 刷卡接口 ；人脸检测同时检测跟踪 5 个人， 识别模式： 人脸、卡、人脸&卡、口罩检测（人脸+测温、卡+测温） ；识别准确率 99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%） 人脸容量 50000张人脸照片；支持陌生人检测，陌生人等级可配置；支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保",null,"台",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 11 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[{"$nulls":3},"存；•支持公网、局域网使用部署方式；支持 HTTP 方式接口对接；支持屏幕显示内容配置；支持识别距离配置。提供公安部检测报告并加盖原厂公章 提供人脸识别算法人机交互设备软件著作权证书并加盖原厂公章"]
[15,"030501007004","接口卡","1.名称:会见通道门人行通道二代身份证模块\n2.功能参数:USB接口二代身份证模块 读取二代居民身份证信息用于人证核验 人证比对",null,"台",2]
[16,"030411001002","配管","1.名称:电线管  \n2.材质:PVC\n3.规格:PC32mm  \n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配",null,"m",150]
[17,"030411004002","配线","1.配线形式:管内穿线\n2.导线规格:RVV3x1.5mm²\n3.敷设部位或线制:沿电线保护管内敷设单线",null,"m",300]
[18,"030502005002","双绞线缆","1.配线形式:管内穿线\n2.导线规格:六类非屏蔽网线\n3.敷设部位或线制:沿电线保护管内敷设单线",null,"m",915]
[null,null,"人员通道闸机合计"]
[null,null,"车辆通道闸机"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 12 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[19,"030507016004","停车场管理设备","1.名称:电动道闸（3联杆）\n2.功能参数:电动道闸1台：闸机通配型稀土力矩电机，直齿轮减速，闸杆1-5米（3联闸杆，配备防砸胶条），200万次起降寿命，起降速度1.5秒、3秒、6秒可选，1.5镀锌板材压铸，全烤漆工艺；无线遥控器两只。电源输入：AC220V/1.5A 50Hz\n网络型控制主机板1个：与出入口管控平台通过TCP/IP联网，实现平台对闸机的联网控制\n车检器3个：联动摄像机抓拍，控制自动落杆，防砸功能， 支持8级灵敏度拨码，电源输入：AC220V  50Hz；地感线圈3个：耐高温，镀锡，道路专用 电感量保持在100uH­－300uH之间\n手动控制开关：道闸配备手动控制开关，当遇有车队需连续放行时，可以通过手动开关一键保持闸机抬杆状态，防止落闸影响车队通过",null,"套",6]
[20,"030507016003","停车场管理设备","1.名称:车辆道闸控制主机\n2.功能参数:车牌识别摄像机主机1套：200W像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头、补光灯、立杆)，电源DC12V/2ALED显示屏1台：全户外防水，3种字体属性、12种停留方式、超高亮点阵，具有防雷设计，四行显示，电源输入：DC12V/2A专用电源1个：220V输入，75W，12V输出",null,"台",6]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 13 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[21,"030507016002","停车场管理设备","1.名称:车辆道闸控制从机\n2.功能参数:车牌识别摄像机从机1套：200W像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头、补光灯、立杆)，电源DC12V/2A",null,"套",2]
[22,"030507016001","停车场管理设备","1.名称:车辆道闸收费管理软件\n2.功能参数:车牌识别管理、防跟车管理，黑、白名单管理、联网查询管理、收费管理、车位数据发布管理，多进多出系统联网，访客车进出管理，财务报表等功能，含加密狗",null,"套",1]
[23,"030501002001","输出设备","1.名称:车辆道闸收费管理软件\n2.功能参数:主机+19.5英寸液晶 定制:i5九代六核 8G 512G固态 集显",null,"台",3]
[24,"030501009001","路由器","1.名称:企业级千兆有线路由器\n2.功能参数:企业级千兆有线路由器",null,"台",1]
[25,"030501012002","交换机","1.名称:网络交换机（与门禁、访管系统等共享使用）\n2.功能参数:24口千兆电口+2个千兆光口+1个千兆双工光模块（LC接口）",null,"台",3]
[26,"030502009002","跳线","1.名称:光纤跳线\n2.功能参数:15米LC双工光纤跳线",null,"条",3]
[27,"030502001001","机柜、机架","1.名称:机柜\n2.功能参数:22U落地机柜、配1个8位PDU",null,"台",3]
[28,"030411001001","配管","1.名称:电线管  \n2.材质:PVC\n3.规格:PC32mm  \n4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配",null,"m",180]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 14 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[29,"030411004001","配线","1.配线形式:管内穿线\n2.导线规格:RVV3x1.5mm²\n3.敷设部位或线制:沿电线保护管内敷设单线",null,"m",300]
[30,"030502005001","双绞线缆","1.配线形式:管内穿线\n2.导线规格:六类非屏蔽网线\n3.敷设部位或线制:沿电线保护管内敷设单线",null,"m",915]
[null,null,"车辆通道闸机合计"]
[null,null,"人脸识别摄像头（对接公安）"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 15 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[31,"030507008001","监控摄像设备","1.名称:人脸识别摄像机\n2.功能参数:支持五种智能资源切换：人脸抓拍、混合目标检测（默认）、智慧城管、道路监控、周界\n人脸抓拍：支持同时检测30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图\n混合目标检测（默认）：支持人脸+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图。\n周界：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测\n视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG\n最大图像尺寸：2560 x 1440\n存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) \n通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 1个RS-485接口\n音频接口：1对音频输入(Line in )/输出接口\n报警接口：2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA)",null,"台",16]
[32,"030501004001","存储设备","1.名称:18路4盘位硬盘录像机\n2.功能参数:H.265，支持接入16台摄像机、可插入2块硬盘",null,"台",1]
[33,"030501004002","存储设备","1.名称:监控级硬盘\n2.功能参数:4T",null,"台",2]
[null,null,"人脸识别摄像头（对接公安）合计"]
[null,null,"分部分项合计"]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 16 页  共 16 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"措施项目"]
[34,"031302007001","高层施工增加",null,null,"项",1]
[35,"031301017001","脚手架搭拆费",null,null,"项",1]
[null,null,"单价措施合计"]
{"$rows_empty":25}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,4,2,5],[2,7,2,8],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[10,4,10,5],[10,7,10,8],[11,4,11,5],[11,7,11,8],[12,0,12,4],[12,5,12,10],[13,0,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,10],[14,0,14,10],[15,0,15,4],[15,5,15,7],[15,8,15,10],[16,4,16,5],[16,7,16,8],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[20,4,20,5],[20,7,20,8],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[27,4,27,5],[27,7,27,8],[28,4,28,5],[28,7,28,8],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[30,4,30,5],[30,7,30,8],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[32,4,32,5],[32,7,32,8],[33,4,33,5],[33,7,33,8],[34,4,34,5],[34,7,34,8],[35,4,35,5],[35,7,35,8],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[41,4,41,5],[41,7,41,8],[42,4,42,5],[42,7,42,8],[43,4,43,5],[43,7,43,8],[44,4,44,5],[44,7,44,8],[45,4,45,5],[45,7,45,8],[46,0,46,5],[46,7,46,8],[47,0,47,4],[47,5,47,10],[48,0,48,4],[48,5,48,7],[48,8,48,10]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)",null,"金额\n(元)","调整费率\n(%)",null,"调整后金额\n(元)","备注"]
["1","LSSGCSF00001","绿色施工安全防护措施费","分部分项人工费+分部分项机具费","35.77",{"$nulls":5},"以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%"]
["2","031301010001","安装与生产同时进行增加费用","分部分项人工费","0",{"$nulls":5},"按人工费的10%计算"]
["3","031301011001","在有害身体健康环境中施工增加费","分部分项人工费","0",{"$nulls":5},"按人工费的10%计算"]
["4","TSSGBWZJF001","在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费",null,"30",{"$nulls":5},"按该部分人工费的30%计算"]
["5","粤031302008001","赶工措施费","分部分项人工费+分部分项机具费","0",{"$nulls":5},"赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）"]
["6","031302002001","夜间施工增加费",null,"20",{"$nulls":5},"按其夜间施工项目人工费的20%计算"]
["7","JTGRSGZJF001","交通干扰工程施工增加费",null,"10",{"$nulls":5},"按在市政道路上施工项目人工费的10%计算"]
["8","粤031302009001","文明工地增加费","分部分项人工费+分部分项机具费","0",{"$nulls":5},"以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%"]
["9","DXGXJCJXF001","地下管线交叉降效费",{"$nulls":7},"按实际发生或经批准的施工方案计算"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":4},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-11"]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第 2 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)",null,"金额\n(元)","调整费率\n(%)",null,"调整后金额\n(元)","备注"]
["10","QTFY00000001","其他费用",{"$nulls":7},"按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算"]
{"$rows_empty":28}
["合    计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":4},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-11"]

{"sheet":"表-12 其他项目清单与计价汇总表","index":2,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,0,36,6],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","金额（元）",null,"结算金额（元）",null,"备注"]
["1","暂列金额","0.00",{"$nulls":3},"明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","0.00"]
["2.1","材料暂估价","—",{"$nulls":3},"明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价","0.00",{"$nulls":3},"明细详见表-12-3"]
["3","计日工",{"$nulls":4},"明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费",{"$nulls":4},"明细详见表-12-5"]
["5","预算包干费"]
["6","工程优质费"]
["7","概算幅度差"]
["8","现场签证费用"]
["9","索赔费用"]
["10","其他费用"]
{"$rows_empty":20}
["合    计",{"$nulls":5},"—"]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。"]
[{"$nulls":5},"表—12"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目清单与计价表","index":3,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,2],[35,3,35,6],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6]]}
["规费、税金项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率\n(%)",null,"金额(元)"]
["1","增值税销项税额","分部分项合计+措施合计+其他项目",null,"9"]
{"$rows_empty":30}
["合    计"]
[" 编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":5},"表—13"]

{"sheet":"单位工程人材机汇总表","index":4,"n_rows":101,"n_cols":11,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,6],[1,8,1,10],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,6,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[7,6,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[10,6,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[13,6,13,8],[14,6,14,8],[15,6,15,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[22,6,22,8],[23,6,23,8],[24,6,24,8],[25,6,25,8],[26,6,26,8],[27,6,27,8],[28,6,28,8],[29,6,29,8],[30,6,30,8],[31,6,31,8],[32,6,32,8],[33,6,33,8],[34,0,34,10],[35,0,35,6],[35,8,35,10],[36,6,36,8],[37,6,37,8],[38,6,38,8],[39,6,39,8],[40,6,40,8],[41,6,41,8],[42,6,42,8],[43,6,43,8],[44,6,44,8],[45,6,45,8],[46,6,46,8],[47,6,47,8],[48,6,48,8],[49,6,49,8],[50,6,50,8],[51,6,51,8],[52,6,52,8],[53,6,53,8],[54,6,54,8],[55,6,55,8],[56,6,56,8],[57,6,57,8],[58,6,58,8],[59,6,59,8],[60,6,60,8],[61,6,61,8],[62,6,62,8],[63,6,63,8],[64,6,64,8],[65,0,65,10],[66,0,66,6],[66,8,66,10],[67,6,67,8],[68,6,68,8],[69,6,69,8],[70,6,70,8],[71,6,71,8],[72,6,72,8],[73,6,73,8],[74,6,74,8],[75,6,75,8],[76,6,76,8],[77,6,77,8],[78,6,78,8],[79,6,79,8],[80,6,80,8],[81,6,81,8],[82,6,82,8],[83,6,83,8],[84,6,84,8],[85,6,85,8],[86,6,86,8],[87,6,87,8],[88,6,88,8],[89,6,89,8],[90,6,90,8],[91,6,91,8],[92,6,92,8],[93,6,93,8],[94,6,94,8],[95,6,95,8],[96,6,96,8],[97,6,97,8],[98,6,98,8],[99,6,99,8],[100,6,100,8]]}
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":7},"第 1 页  共 3 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[1,"00010010","人工费","元",23441.745]
[2,"01030035","镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5","kg",2.3859]
[3,"02050090","橡胶护套圈φ6~32","个",6]
[4,"02270001","棉纱","kg",2.44]
[5,"02270020","白布","kg",0.6]
[6,"03010465","六角螺栓M6~8×20~70","十套",0.4]
[7,"03011407","镀锌带母螺栓M10×40~60","十套",1.224]
[8,"03011605","镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内","十套",3.06]
[9,"03013051","膨胀螺栓M10","十套",3.672]
[10,"03013061","膨胀螺栓M12","十套",4.896]
[11,"03016311","镀锌垫圈M10","个",24.48]
[12,"03016386","镀锌弹簧垫圈M10","个",12.24]
[13,"03137041","焊锡膏","kg",0.12]
[14,"03138001","锡基钎料","kg",0.78]
[15,"03139281","钢锯条","条",3.3]
[16,"14030040","汽油综合","kg",3.96]
[17,"14350190","多功能上光清洁剂","盒",0.5]
[18,"14410600","胶粘剂","kg",0.33]
[19,"17250170","塑料软管D5","m",0.3]
[20,"24330001","光盘5″","片",18]
[21,"24330020","色带","根",2]
[22,"27170001","电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm","卷",9]
[23,"28010080","裸铜线6mm2","kg",0.12]
[24,"28030510","铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2","m",8.16]
[25,"28030590","铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线RVS-0.5mm2","m",1224]
[26,"29060115","镀锌钢管塑料护口DN15~20","个",73.932]
[27,"29060290","难燃塑料管接头32","个",84.975]
[28,"29090185","铜端子6mm2","个",8.16]
[29,"29090215","铜接线端子DT-6mm2","个",12.18]
[30,"34050050","复印纸A4 500张/包","包",0.5]
[31,"34090001","白绸","m2",0.6]
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":7},"第 2 页  共 3 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[32,"34090250","脱脂棉","kg",0.72]
[33,"99450760","其他材料费","元",363.063]
[34,"24290050@1","电源适配器","台",2]
[35,"28030270@1","六类非屏蔽网线","m",1866.6]
[36,"28030410@1","电源线 RVV3x1.5mm²","m",648]
[37,"29060140@1","刚性难燃管 PC32","m",363]
[38,"30030040@1","人脸识别摄像机","台",16]
[39,"30030170@1","18路4盘位硬盘录像机","台",1]
[40,"30050010@2","车辆道闸控制从机","套",2]
[41,"30050010@3","车辆道闸控制主机","套",6]
[42,"30050010@4","大门进去人行通道自助核验闸机","套",2]
[43,"30050010@5","大门出去人行通道自助核验闸机","套",2]
[44,"30050010@6","后门人行通道自助核验闸机","套",1]
[45,"30050010@7","会见通道门人行通道自助核验闸机","套",1]
[46,"30050010@8","电动道闸（3联杆）","套",6]
[47,"30130180@1","25米LC双工光纤跳线","条",3]
[48,"30130180@2","15米LC双工光纤跳线","条",3]
[49,"30150101@2","大门进去人行通道二代身份证模块","台(套)",2.02]
[50,"30150101@3","大门出去人行通道二代身份证模块","台(套)",2.02]
[51,"30150101@4","后门人行通道二代身份证模块","台(套)",2.02]
[52,"30150101@5","会见通道门人行通道二代身份证模块","台(套)",2.02]
[53,"30150120@1","企业级千兆有线路由器","台",1]
[54,"30210160@1","网络交换机","台",1]
[55,"30210160@2","网络交换机（与门禁、访管系统等共享使用）","台",3]
[56,"57030001@1","监狱出入口管控平台","套",1]
[57,"57030030@1","大门进去人行通道闸机人脸识别仪","套",2]
[58,"57030030@2","会见通道门人行通道闸机人脸识别仪","套",1]
[59,"57030030@3","双屏桌面式人证核验终端","套",2]
["单位工程人材机汇总表"]
["工程名称：广东省英德监狱外围出入口管理系统建设项目",{"$nulls":7},"第 3 页  共 3 页"]
["序号","编码","名称及规格","单位","数量","单价\n（元）","合价\n（元）",null,null,"品牌","厂家"]
[60,"57070020@1","车辆道闸收费管理软件","套",1]
[61,"57330001@1","22U落地机柜+PDU插座（8位）","个",3]
[62,"57450001@1","客户端电脑+19.5英寸液晶显示器","台",3]
[63,"补充主材001@1","4T硬盘","台",2]
[64,"00010003","机上人工","工日",3.15]
[65,"99450630","折旧费","元",359.7165]
[66,"99450640","检修费","元",31.5375]
[67,"99450650","维护费","元",179.8256]
[68,"99450660","安拆费","元",91.242]
[69,"99450670","汽油(机械用)国Ⅲ93#","kg",63.4935]
[70,"99450700","电(机械用)","kw·h",404.2605]
[71,"99451300","校验费","元",96.7867]
{"$rows_empty":20}
[null,null,"合计"]